**硬质可视喉镜参数**

1. 显示器能上下0º～120º转动，左右0º～180º转动
2. 镜管有效长度：≥350mm
3. 镜管直径：≤5.0mm
4. 前端插入部硬质管芯弯曲弧度角：80＞R＞50
5. 视场角:80º±15%
6. 景深：2-30mm
7. 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源。
8. 显示器像素不低于320\*240
9. 具有防雾功能
10. 具备拍照录像功能，数据存储，8G以上内存
11. 充电器输入：100-220V AC，50-60Hz
12. 充电器输出：5V DC，1000mA
13. 充电时间：＜4小时
14. 持续放电时间：＞3小时
15. 充电次数：＞300次
16. 内置可充电式锂电子聚合物电池