一、超声电子支气管镜1条

1.视野角: ≤80°

2.视野方向: ≤20°前斜视

3. 景深: ≥2 - 50mm

4. 先端部外径:先端部外径≥6.6mm

5. 插入部外径: 插入部外径≤6.3mm

6. 长度:有效长度≥600mm，全长≤890mm

7. 钳子管道直径:钳子管道直径≥2.2mm

8. 弯曲角度:上≥160°，下≥70°

9. 显示模式:B 模式，彩色血流模式，能量血流模式，高分辨率血流模式

10. 扫描方式:电子凸阵扫描

11.扫描方向:平行于插入方向

12.扫描范围: ≥65°

13.超声扫描接触法:水囊法，直接接触法