### 存储服务器：2台

|  |  |
| --- | --- |
| **指标项** | **招标参数** |
| ★总体要求 | 2U机架式机箱。 |
| ＃产品先进性 | 国际知名服务器制造厂商，优先考虑全球服务器市场排名前三的厂商，以近三年IDC报告为准 |
| ★CPU | 配置2颗英特尔至强 金牌 5218 2.3G, 16核心CPU |
| ★内存 | 配置16条32GB DDR4 3200MT/s内存；配置≥24个内存插槽，支持Intel® Optane™内存 |
| ★硬盘 | 配置≥2个480GB SSD硬盘配置≥20个3.84TB SSD硬盘 |
| RAID卡 | 配置≥1个独立RAID卡，8GB缓存，支持RAID0、1、5、6等 |
| 管理网卡 | 配置≥2个1GbE Base-T端口 |
| 计算网卡 | 配置≥2个10GbE SFP+ 双端口网卡，含光纤收发器 |
| 电源 | 每机箱配置≥2个750W以上热插拔冗余电源 |
| ＃主动式运维 | 配置原厂管理软件，支持远程监控、自动收集设备日志，设备故障无须拨打售后电话，自动通过网络上传故障告警，原厂主动联系用户进行故障调试，加快故障解决速度。 |
| 面板 | 支持交互式LCD液晶面板，支持前置安全锁，防止意外或恶意触碰电源按钮、光驱、硬盘等组件（提供证明材料，官方彩页或官网链接及截图） |
| ＃移动管理 | 支持移动管理模块，智能终端可通过服务器原厂APP监控并管理设备，（提供证明材料，官方彩页或官网链接及截图） |
| ★操作系统 | 配置Windows 服务器2019标准版 |
| 远程管理 | 配置远程管理模块，支持中文图形界面管理，支持虚拟控制台、虚拟光驱、功率管理、BIOS固件更新、网卡固件更新、Raid卡固件更新； |
| 远程控制台 | 远程管理模块提供远程虚拟控制台，支持本地插件、JAVA、HTML5等方式 |
| ★售后服务 | 原厂3年售后服务，4小时（24×7）上门服务（配件+人力)，人工、配件、交通等任何费用全免； |
| 厂商资质 | 原厂商通过ISO9001、ISO14001、ISO20000、ISO27001及CCCS认证，提供证书 |