**床单位消毒机 13台**

1、臭氧消毒，请出具相关臭氧浓检测报告。

2、床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.1mg/m3。

3、机身表面光滑易擦拭。

4、易于检修.

5、消毒程序为自动控制。

6、臭氧能更好地渗透到物体内部消毒，如枕芯，床垫，可通过配备的试纸检测臭氧浓度。

7、采用电脑控制系统，对消毒过程进行控制和观察。

8、消毒效果：符合国家标准，请出具相关检测报告。

9、能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。