一、氙气冷光源 1套

1、特殊光功能 自体荧光特殊光观察功能

2、检查灯 300W氙气短弧灯（无臭氧）

3、灯泡平均寿命 持续照明约500小时（间断使用则灯泡寿命可能稍有不同）

4、亮灯方式 切换调节器

5、亮度调节 光路光圈控制

6、应急灯 卤素灯（内置镜面） 12V 35W

7、应急灯平均寿命 约500小时

8、自动亮度调节模式 伺服光圈模式

9、自动曝光 17档

10、气泵 横膈膜式气泵

11、送气压力切换 4级（关闭、低、中、高）

12、送水方式为可拆卸水瓶加压，实现送水

13、应急灯指示应急灯是否缺失、接触不良或正在使用