**超低温冰箱**

一、工作条件

1. 电源 230V，50/60HZ

2. 环境温度 0℃—40℃

二、技术要求

1. 内部容积≥790L

2. 温度范围：-50℃~-86℃

3. \*压缩机：2台国际知名品牌工业级高效压缩机

4. \*工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性

5. \*至少四扇内门，减少冷气丢失

6. \*有真空减压口设计，方便箱门快速再次开启

7. 内部尺寸（宽\*深\*高）：≥ 930\*680\*1300mm

三、要求配置

1. 主机及相关配件 1套