**超低温冰箱 2台**

技术要求

1. 内部容积≥800L

2. 温度-86℃

**低温冰箱 2台**

技术要求

1. 内部容积≥500L

2. 温度-40℃