|  |  |
| --- | --- |
| 功能要求 | 应用超声成像及测量原理检测人体膀胱容量，非侵入性、简单、便捷、快速、准确测量膀胱容量。 |
| 影像要求 | 可实时显示膀胱超声图像，可观察膀胱形态，避免盆腔积液盆腔囊肿干扰膀胱容量数据准确性。 |
| 图像清晰、分辨率好。 |
| 有测量工具，可在图像上测量膀胱几何尺寸。 |
| 数据要求 | 可实时计算膀胱体积或容量。 |
| 有数据传输接口，超声图像可存储并导出到电脑。 |
| 体积要求 | 体积小、便携式，便于移动，可随意在各个治疗室切换使用。 |
| 配件要求 | 主机（含显示屏）、探头，以及其他必要零部件。 |
| 维保要求 | 按医院要求提供维保服务以及临床应用培训 |