清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 图例 | 规格 | 技术要求 |
| 单门更衣柜 |  | 450\*500\*2600 | E0级环保双饰面板，2mm厚同色PVC封边，阻尼合页，铝合金衣杆，128实芯铝合金拉手。所有人造板件基材均进行双饰面，人造板部件以及隐蔽部位全部封闭处理。 |
| 两门更衣柜 |  | 900\*500\*26001150\*500\*26001200\*440\*2600 | 同上 |
| 三门更衣柜 |  | 1600\*500\*26001200\*500\*2600 | 同上 |
| 四门更衣柜 |  | 1600\*500\*26001800\*500\*2600 | 同上 |
| 五门更衣柜 |  | 2200\*500\*2600 | 同上 |
| 六门更衣柜 |  | 2600\*500\*2600 | 同上 |
| 六门对开门矮柜 |  | 3100\*600\*1000 | 同上 |
| 对开门衣柜 |  | 900\*500\*2600 | 同上 |
| 上下四门更衣柜 |  | 1250\*500\*26001220\*450\*2600 | 同上 |
| 储物柜 |  | 830\*500\*2600 | 同上 |
| 工作台 |  | 7000\*600\*750 | 钢木结构 |