具备自停式开颅钻、铣刀、高速磨钻（最高转速达70000转/分钟以上）等功能及配套材料，可以调节转速及转动方向，可安全保护冲洗并可高温高压消毒。