一、经鼻电子胃镜2条

1、\*CCD顺次成像

2、\*具有特殊光观察功能

3、\*导光插头一键插拔功能，全防水设计

4、\*视野角≥140度

5、先端外径≤5.4mm, 插入部外径≤5.8mm

6、弯曲角度上≥210度，下≥90度，左≥100度，右≥100度

7、景深≥3mm-100mm

8、钳子管道内径≥2.2mm

9、最小可视距离≤2mm