锅炉房低区供暖循环泵更换采购项目要求

1.供货商提供采购拆卸安装调试一条龙服务。

2.原低区供暖循环泵为3台一组，品牌为格兰富，现在只更换其中一台，要求供货商提供的水泵要与剩余的水泵参数相匹配，建议供货商提供同等品牌的产品。

3，下附原水泵铭牌，水泵具体尺寸请现场查看。

|  |  |
| --- | --- |
| 电机铭牌 |  |
|  MODEL | ELD250M-4 | KW | 55 | HZ | 50 |  |
|  FRAME | 250M | HP | 75 | RPM | 1480 |  |
|  VOLT | 380 | AMP | 103 | COS∮ | 0.87 |  |
|  DE | 6314C3 | CONN | Δ | S.F | 1 |  |
|  NDE | 6313C3 | INS | F | WT | 400KG |  |
|  PART N0 | M039103122J208 | IP | 55 | 　 | 　 |  |
|  SERIAL NO | PW080277-001(A/B/C) | IEC60034-1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵铭牌 |
|  PHCO PUMPS  |
|  CAT＃:29-60151-155069  |
| STDCK＃:Y2K803068 |
| SER＃:08W00060-001(A/B/C) |
| Q:348 M³/h 38 M  | IMP | :337 MM |
| DIA |
|  MFD BY GRUNDFOS WUXI CHINA  |