**灰阶显示器参数需求**

**4M一体化双屏医用显示器（56个）**

知名品牌专业医用显示器

显示器采用新型LED背光

屏幕尺寸：≥27英寸LED

分辨率：2560×1440（单屏显示） 1280×1440（双屏显示）

支持彩色：≥10.7亿 color(内置RGB-LUT/14BIT)

像素大小：£0.2331 mm

对比度：≥1000:1

最大亮度：≥350 cd/m2

视角：≥178°

响应时间：£ 12ms

数字信号输入： 两路DVI信号接口可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示；

提供双DVI输出专业显卡，可实现一拖三功能

保修由显示器制造商提供，原厂保修期五年，所有维修均在国内完成，出具制造商保修证明原件

**2017年10月**