**超微量分光光度计技术参数**

1. **用途：**

用于核酸浓度定量分析

**2、技术参数**

2.1 样品检测体积范围：至少为1uL；

2.2波长范围：至少为190nm~850nm；

2.3 检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；

2.4 光程：可自动校正

2.5 样本检测方式：滴加上样，方便清洁，操作简便。

2.6 软件：永久免费升级

2.6.1具备自动分析功能

2.6.2具备结果存储、输出功能

2.6.3具备自动计算、显示260/280，260/230比值的功能

2.7 仪器维护与校验

2.7.1 每年对相关技术参数检验一次

2.7.2 符合国家计量法相关规定，建议有国家批准认可的计量器具型批准证书。