|  |
| --- |
| 附件2**输尿管镜采购需求表** |
| 采购需求 | 硬性输尿管肾镜8Fr-12Fr：视向角：6o，工作长度：43cm。器械通道：5Fr，可使用4Fr器械2具备插入辅助器、器械适配器、LUER-Lock软管连接器、UER-Lock软管连接器，流量控制阀门，配消毒盒。2、输尿管肾镜配套器械：抓钳：直径：4Fr，长度：60cm。活检钳：直径：4Fr，长度：60cm。刚性分离钳：直径：4Fr，长度：60cm。单行向上切割，刚性 |
|  |