|  |  |
| --- | --- |
| 附件2  **输尿管镜采购需求表** | |
| 采购需求 | 硬性输尿管肾镜8Fr-12Fr：  视向角：6o，工作长度：43cm。  器械通道：5Fr，可使用4Fr器械2  具备插入辅助器、器械适配器、LUER-Lock软管连接器、UER-Lock软管连接器，流量控制阀门，配消毒盒。  2、输尿管肾镜配套器械：  抓钳：直径：4Fr，长度：60cm。  活检钳：直径：4Fr，长度：60cm。刚性  分离钳：直径：4Fr，长度：60cm。单行向上切割，刚性 |
|  |