电动驱血带参数

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 电源：电压220V 50/60HZ |
| 2 | 仪器设备插头符合中国国家标准 |
| 四 | 设备技术参数要求 |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| 1 | 主机 | 主机，1台 |
| 1.1 | 彩色液晶屏显示；触摸屏控制；最好可以提供两组供气升压 |
| 1.2 | 多语言选择，图形化操作界面，方便临床使用 |
| 1.3 | 可调节驱血带压力（0-500mmHg） |
| 1.4 | 电源停电能自动闭锁保持压力 |
| 1.5 | 常用使用参数最好可储存 |
| 1.6 | 一键式恢复出厂设置 |
| 1.7 |  | 上下肢不同规格橡胶带（另外各加两条备用） |

数量:2套