**手术室麻醉系统设备需求**

**资质要求：**

1、厂商和经销商营业执照、法人手签授权书以及被授权人身份证；

2、产品代理授权书、经销商授权、售后服务或维修服务授权；

3、中央政府定点采购/协议供货商资格；

4、产品国内和国际行业认证标准：国内CCC标准，国际医疗级别IEC60601-1标准；

5、北京类似销售案例及合同复印件；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **用途** | **设备参数** | **数量** |
| 麻醉系统工作站 | 工作站连接麻醉机、呼吸机、监护仪等设备，自动采集生命体征数据。 | 医用触屏式一体电脑  医疗POC级，后置标准VESA固定孔，防尘防水，含键盘鼠标，通过国际认证，整机无风扇，以符合手术室抗菌及层流环境需求。  CPU： INTEL i7四核  主频和缓存：至少3.4GHz  内存：8GB DDR3 RAM以上  硬盘：512GB 2.5寸固态SSD以上  LCD:尺寸22英寸,分辨率 2560×1440以上  触摸屏:RS-232接口5线电阻式触摸屏，支持一键关闭功能  I/O接口:8个USB接口，2个串口RS-232,2个万兆网口,1个音频,1个VGA,1个HDMI,1电源输入接口  内置音箱：2个音箱5W  防水等级: 整机防水防尘功能至IPX1等级以上。  支持VESA 100及75锁孔, 方便整合麻醉机支架  尺寸(WxDxH) 550 x 360 x 65 mm以下, 方便整合于麻醉机旁不占空间。  通过耐震20G peak acceleration(11 msec duration) 测试  整机通过国内CCC及医疗级别IEC60601-1、UL、FCC、CE认证，需提供第三方认证说明。  生产厂商具有ISO13485、ISO14001、ISO9001、OHSAS18001认证。  免费上门保修5年。 | **12** |
| 麻醉系统工作站支架 | 用于麻醉机上工作站的支架 | 固定工作站电脑于麻醉机侧面或手术室墙面，支架在可在一定范围、角度内调整，符合国际标准  按照不同麻醉机定制连接固定件  双臂支架分别固定工作站电脑及键盘鼠标  支持全尺寸键盘，带鼠标扩展板及收纳挂架  金属件为铝合金材质, ABS塑料件防火、抗菌级别。  除关节外, 其余可将线材收纳不外露,以符合院内感控需求  支持VESA安装标准 MIS-D，支持恒力技术，采用抛光铝材料  包含实施集成安装 | **10** |
| 麻醉系统工作站移动支架车 | 用于安装可移动工作站 | 独立的工作站移动支架车，升降工作台可放置键盘鼠标  支持全尺寸键盘，带鼠标扩展板及收纳挂架  金属件为铝合金材质, ABS塑料件防火、抗菌级别。 | 2 |