**手术室麻醉系统设备需求**

**资质要求：**

1、厂商和经销商营业执照、法人手签授权书以及被授权人身份证；

2、产品代理授权书、经销商授权、售后服务或维修服务授权；

3、中央政府定点采购/协议供货商资格；

4、产品国内和国际行业认证标准：国内CCC标准，国际医疗级别IEC60601-1标准；

5、北京类似销售案例及合同复印件；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **用途** |  **设备参数**  | **数量** |
| 麻醉系统工作站 | 工作站连接麻醉机、呼吸机、监护仪等设备，自动采集生命体征数据。 | 医用触屏式一体电脑医疗POC级，后置标准VESA固定孔，防尘防水，含键盘鼠标，通过国际认证，整机无风扇，以符合手术室抗菌及层流环境需求。CPU： INTEL i7四核主频和缓存：至少3.4GHz内存：8GB DDR3 RAM以上硬盘：512GB 2.5寸固态SSD以上LCD:尺寸22英寸,分辨率 2560×1440以上触摸屏:RS-232接口5线电阻式触摸屏，支持一键关闭功能I/O接口:8个USB接口，2个串口RS-232,2个万兆网口,1个音频,1个VGA,1个HDMI,1电源输入接口内置音箱：2个音箱5W防水等级: 整机防水防尘功能至IPX1等级以上。支持VESA 100及75锁孔, 方便整合麻醉机支架尺寸(WxDxH) 550 x 360 x 65 mm以下, 方便整合于麻醉机旁不占空间。通过耐震20G peak acceleration(11 msec duration) 测试整机通过国内CCC及医疗级别IEC60601-1、UL、FCC、CE认证，需提供第三方认证说明。生产厂商具有ISO13485、ISO14001、ISO9001、OHSAS18001认证。免费上门保修5年。 | **12** |
| 麻醉系统工作站支架 | 用于麻醉机上工作站的支架 | 固定工作站电脑于麻醉机侧面或手术室墙面，支架在可在一定范围、角度内调整，符合国际标准按照不同麻醉机定制连接固定件双臂支架分别固定工作站电脑及键盘鼠标支持全尺寸键盘，带鼠标扩展板及收纳挂架金属件为铝合金材质, ABS塑料件防火、抗菌级别。除关节外, 其余可将线材收纳不外露,以符合院内感控需求支持VESA安装标准 MIS-D，支持恒力技术，采用抛光铝材料包含实施集成安装 | **10** |
| 麻醉系统工作站移动支架车 | 用于安装可移动工作站 | 独立的工作站移动支架车，升降工作台可放置键盘鼠标支持全尺寸键盘，带鼠标扩展板及收纳挂架金属件为铝合金材质, ABS塑料件防火、抗菌级别。 | 2 |