**防褥疮气垫（数量：11台）**

**1产品用途**

预防和减缓[褥疮](http://baike.baidu.com/view/162376.htm)疾病而辅助使用的医疗护理

**2主机**

2.1电压：AC220V±22V。

2.2频率：50Hz±1Hz。

2.3机壳材质：防火ABS。

2.4交替时间：≥15分钟。 .

2.5具有压力调整功能，标有体重建议指示.

2.6.模式：至少包括静态模式、交替模式。

2.7旋钮式调节CPR。

2.8报警功能：低压，断电，报警。

2.9具备电源线收纳环。

2.10噪音：≦40dBA。

2.11外置型过滤器。

**3床垫**

3.1尺寸：≥200 ×90 ×12.5cm。

3.2 条管：直径5吋及以上单管，中部单管有微泄气孔。

3.3快接管为快速接头插接方式。

3.4头枕功能：头部单管不交替。

3.5 最大载重：≥180Kg。

3.6床罩：防水，透气，抗菌，阻燃。

3.7床罩：拉链式。