**冷冻探针**

配置：

冷冻软性探针 长 900mm,直径 1.9mm,可高温高压消毒重复用 数量1条。

冷冻软性探针 长 900mm,直径 2.4mm,可高温高压消毒重复用 数量1条

软性探头适配器 1 个

参数：

1.探头材质为亲水合金材料，探头可耐受拉力≥5Kg。

2.软性冷冻探针探头与手柄连接一体不可分离，保证密封有效性。

3.可高温高压消毒重复用。

4.探针与腔镜科现有冷冻主机相匹配兼容

5.探针要求规格:

长 900mm,直径 1.9mm,可高温高压消毒重复用 数量1条。

长 900mm,直径 2.4mm,可高温高压消毒重复用 数量1条。

6.适配器标准：

 分类根据 EWG 93/42原则分类

 防护等级分类按照EN 60601-1分类

 可高温高压消毒

 适用于连接软性探针