胶片扫描仪技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 光密度 | 0-4.0 OD |
| 灰度等级 | 8位、12位、16位灰度 |
| ★胶片尺寸 | 14英寸×51英寸，14英寸×35英寸，356×432mm（14×17英寸），356×356mm（14×14英寸），279×356mm（11×14英寸），254×305mm（10×11英寸），203×254mm（8×10英寸），257×364mm（10×14英寸），240×300mm（9×11英寸），180×240mm（7×9英寸） |
| ★自动送片器 | 可容纳15张胶片的非开放式全自动送片器，扫描时无需人工干预（需样机进行功能演示） |
| ★胶片检测 | 超声波重张检测功能，在多片自动扫描时防止出现胶片粘连，造成两张以上胶片同时送入的情况 |
| 扫描速度 300dpi14×17英寸 | 10秒 |
| ★胶片收纳仓 | 整体内藏式接片篮，不占用多余空间 |
| 接口 | USB 2.0 |
| 随机软件 | 驱动程序，独立扫描软件，TWAIN程序 |
| 设备尺寸 | 宽：490mm，高：728mm，厚：240mm |
| ★附加功能 | 扫描软件可根据不同胶片材质选择蓝基或白基胶片进行扫描，保证原片清晰度，支持RAW原始图像格式文件。 |
| 保修期 | 三年 |
| 数量 | 2台 |