核磁：

1.双筒注射，互不影响，可根据实际需求编制注射方案

2.具备KVO功能

3.灌注速度1-5ml/s

4.最大注射量60ml及以上

5.具有彩色触摸控制屏

CT：

1.注射速度0.1-10ml/s

2.可根据实际需求制定注射方案

3.具有彩色触摸控制屏

 带耗材的设备请提供同样要求的耗材资质材料