**中国医学科学院肿瘤医院建筑消防设施及电气消防安全检测招标公告**

**总务处：**

按照《消防法》有关规定，机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防、电气设施需每年至少进行一次全面的安全检测，根据我院实际情况我处拟定以下招标内容，望贵处协助予以进行招标工作。

**一、项目名称：**中国医学科学院肿瘤医院建筑消防设施及电气消防安全检测

**二、项目检测面积：14.95万㎡**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼 宇 名 称** | **面积(㎡)** | **检测项目** | **楼 宇 名 称** | **面积(㎡)** | **检测项目** |
| 外科楼 | 41700 | 电气防火检测  消防设施检测 | 门诊楼 | 15100 | 电气防火检测  消防设施检测 |
| 诊断楼 | 15000 | 电气防火检测  消防设施检测 | 放疗楼 | 4200 | 电气防火检测  消防设施检测 |
| 科研楼 | 12200 | 电气防火检测 | 旧病房楼 | 17400 | 电气防火检测 |
| 公寓楼 | 7800 | 电气防火检测  消防设施检测 | 实验楼 | 9**5**00 | 电气防火检测  消防设施检测 |
| 悦知楼 | 10600 | 电气防火检测  消防设施检测 | 锅炉房 | 2100 | 电气防火检测 |
| 连廊 | 3200 | 电气防火检测  消防设施检测 | 小白楼 | 1000 | 电气防火检测 |
| 后勤楼 | 1200 | 电气防火检测  消防设施检测 | 氧气站 | 200 | 电气防火检测 |
| 东院病房 | 3000 | 电气防火检测  消防设施检测 | 核医学科 | 2000 | 电气防火检测  消防设施检测 |
| 学生宿舍楼 | 3300 | 电气防火检测  消防设施检测 |  |  |  |

**三、检测内容和质量要求：**

本次建筑消防设施检测内容包括：火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、防火卷帘，防火门、应急照明与安全疏散指示系统等；电气消防安全检测内容包括：配电装置、照明灯具、开关插座、线路敷设进行电气防火检测。检测质量要求必须符合国家现行规定标准并满足消防验收，根据检测结果提出整改意见，出具消防部门及应急管理部认可的检测报告。

**四、资质要求：**

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、具有建筑消防设施检测技术一级服务资格证；

3. 项目负责人及检测工人应具有北京市消防检测服务技术人员资格认定的相关证书；

4. 企业具有独立法人资格。

保 卫 处

二〇一九年五月六日