**采购生物安全柜产品参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | | **规格参数** |
| 产品名称 | | 生物安全柜 |
| 气流循环 | | 100%外排 |
| 洁净等级 | | 10级 |
| 操作口高度 | | 200mm |
| 脚轮 | | 4个万向脚轮 |
| 操作人数 | | 单人 |
| 外形尺寸 | | 1100×900mm×2300mm |
| 联动 | 开门 | 紫外灯自动关闭，风机、荧光灯自动开启 |
| 关门 | 风机、荧光灯自动关闭 |
| 报警 | | 声光报警 |