1、探头可放置于脑室内、硬膜下及脑实质内。

2、探头最大直径≤1.5mm，可弯曲且不影响测量精度。

3、数字式显示颅内压值，可显示即时及回顾波形。

4、测量准确、精度高，30℃-40℃无温度漂移。

5、与MR兼容。

6、可匹配带有ICP接口的监护仪。