**报告厅电动幕参数**

**资格审查文件要求：**

1、厂商和经销商营业执照、组织机构代码、税务登记证、法人手签授权书以及被授权人身份证的复印件，加盖单位红章。

2、产品代理授权书、售后服务或维修服务授权，加盖单位红章。

3、中央政府网上商城供货商资质，加盖单位红章。

4、信息系统集成及服务资质三级（含）以上，加盖单位红章。

**幕布技术要求：**

 1、幕面尺寸8.5米\*3.6米，观看距离5米~38米。

2、幕布两侧采用直边无压印无拉线专利技术，配合渐开设计式卷轴结构，幕布反装，采用《反卷幕布双面专利技术》（提供专利证明），颠覆及矫正传统所为正卷幕布卷边的方法。有效改善幕布卷边的问题，确保幕布镜面式平整度，体现出完美无瑕纯平高清投影画面。

 3、采用耐用高速管状大马力电机。管状内置数码计数器和过热保护装置具有定位准、功率大、体积小、寿命长、噪音小等特点，3年质保，外置无线遥控系统遥控距离100M无线发射接收器。

 4、幕面涂料为MP5玻纤复合幕料（提供进口证明），无味不释放甲醛（出具环保报告），使用寿命长，视角上下左右均170度，增益高达1.0倍以上，支持8K/3D投影。

 5、JK易安装机构，适用于各种环境，采用金属支架配合高强度双层粘合木制外壳，大口径转管，智能接口、RS485+干触点控制，触发器可实现网络中控等多种控制功能。

 6、能较好地过滤环境光线，抑制太阳效应，画面的黑色度、层次感和色彩饱和度较好，有较好的色彩还原性，支持高对比度达20000：1以上。

 7、高亮度环境下图像灰雾度小，长时间观看不易产生疲劳感，有效保护视力。采用国际最先进的MP5玻纤幕料，使用高科技pvc面涂层，画面更卓越。保证幕布防潮，不发霉，不发黄，易清洁，经久耐用，永远平整如镜面。

 8、每周巡检维护保养1次，保证会议的正常使用，幕面非人为损坏质保3年以上。