**血流动力学（PICCO）监测模块采购项目招标要求：**

用途：1.用于休克和重症呼衰患者的治疗监测

技术参数要求：

1.与同品牌监护配合使用，可实现连续心输出量测量和肺水测定

2.测定参数包括SVR、SV、CO、EVLW和PVPI等

3.误差≤±2%

需求数量：1套