**电子支气管镜参数**

**需求数量：1台**

**镜体：**

1、一体化设计，手柄控制摄像、拍照、白平衡

2、内置CMOS摄像技术

3、集成LED光源，色温6000K

4、视频画面格式为4:3

5、视野范围：120°，弯曲度向上/向下：120°/120°

7、总长度：>90cm，工作长度：>65 cm，末端外径：≤4.0mm，工作通道内径：1.5mm

8、有吸引通道

**显示器：**

1、显示器屏幕 >7寸广角显示屏

2、分辨率1280×800，可调节光照对比度、色彩对比度、白平衡

3、按键式菜单，操作简单

4、具有U盘或SD卡存储，图像JPEG格式，视频MPEG4格式

5、显示器具有HDMI信号输出，图像可显示在外接显示器上

6、系统可升级

7、可使用交流电源及锂电池两种供电方式，电源要求：100-240VAC，50/60Hz，充满电可工作2小时