**2018年 检验科 UPS电池组规格、数量招标技术参数**

1. 电池组采用阀控密封式免维护蓄电池。
2. 电池组产品按照IEC60896-2、60896-2/GBT19638.2-2005,GB/T19639.1-2005，ANSI/TIE-330标准生产，质量管理体系按照ISO9001:2008执行。
3. 安全性：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂
4. 放电性能：放电电压平稳，放电平台平缓。
5. ABS工程塑料外壳、铜镀银端子、硅氟橡胶密封安全帽
6. 能使用现有电池柜
7. 电池保修期较长，1年内保修；能够及时安排维护保养和巡视。
8. 规格数量要求如下：

**12V 65A 电池32块**

**12V 38A 电池8块**

**12V 24A 电池64块**