**营养泵技术参数要求**

| **序号** | **技术参数要求** |
| --- | --- |
| 1 | 显示屏具有各类图标提示功能：铃铛图标、电池电量图标、水滴图标和报警音量图标 |
| 2 | 可设置的最大流速≥390ml/h；流速设置步长：1ml/h |
| 3 | 输液量设定范围≤3000ml； |
| 4 | 输液量累计显示功能：总量为1~9999ml（显示最小单位1ml） |
| 5 | 加温器温度设置范围：37°C ±2°C |
| 6 | 关机后对输液累积量具有永久记忆功能 |
| 7 | 有预灌注功能：可通过自动预灌注模式在75秒内使营养液充满整个管路。 |
| 8 | 具有报警功能: 堵管报警、故障报警、任务完成报警、电池低电量报警 |
| 9 | 蓄电池充满电量后，运行时间不小于6个小时 |