负压吸引仪招标要求 数量：90台

1、重量轻，方便携带。

2、压力可调。负压压力-300mmHg~-20 mmHg

3、可调持续模式和间歇模式

4、低电压报警、漏气报警、液满报警

5、电池可工作>24小时

6、可配套多种容量引流盒

7、工作噪音低