**西门子CT模拟定位机SOMATOM DEFINITION AS设备**

**保修要求**

要求提供维修服务的公司提供如下服务：

1. 定期保养：每年提供4次定期技术服务。计划性定期的技术服务检测包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性服务，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的服务。
2. 现场检修：在接到报修电话后派遣工程师前来检测有关设备。工程师不超过24小时到达现场，并于72小时内解决问题。
3. 零备件更换：更换的零备件均应为全新西门子品牌原装进口全新未使用过。
4. 开机率为95%：每年停机不超过18天（整年以365天计算为准）。

2019-03-19