散点布线施工采购要求

近年来，随着医院信息化建设的不断发展，院内多个区域都存在信息点数量不足的情况，每年都需要增加一定数量的信息点。现对散点布线施工提出以下要求：

1. **范围**

院内所有区域，包括门诊楼、诊断楼、悦知楼、后勤楼、东院内科病房、外科楼、旧病房楼、科研楼、放疗中心、预约服务中心等。

1. **施工技术要求**

* 原有顶板上存在弱电线槽的，应严格按照线槽走线；
* 顶板上没有线槽的，应做捆绑固定，保证顶板内走线整齐；
* 设备间线缆应全部安装到配线架上，且标识规范清晰；
* 终端区域施工应采用线槽加面板方式，保证现场环境美观整洁、规范，标识清晰；
* 施工所用线缆应为六类非屏蔽双绞线，模块与之匹配；
* 有相应测试工具，具备线路故障排查与维修能力；
* 施工现场保持整洁。

1. **响应时间**

于院内散点布线需求不固定，不可预期性强。施工方应能保证施工响应速度，从被告知时间开始，到响应施工，不应超过**5个工作日**。

特殊情况，需按院方要求，指定日期（含周六、日）到场施工。

1. **质量要求**

所用线缆、模块、配线架、线槽等质量过关，保证长期使用稳定，且状况良好。所有材料质保两年。

施工在满足以上要求的情况下，完成散点布线施工任务。经验丰富，熟悉医院情况者优先。