神经外科综合动力系统参数

1、最高转速达70000rpm以上。

2、配备鼻刨削手柄及刀头。

3、磨钻配备直手柄及成角弯手柄、手柄具有多种长度，磨头具有多种材质及尺寸。

4、配备开颅钻、铣刀手柄和钻头、铣刀。

5、可连接导航系统。

6、可正反转、不发烫。