**技术参数**

**超声仪器外观：**

台式彩超或便携式彩超

**探头要求：**

4种探头（凸阵、线阵、相控阵、容积探头），多探头接口，或探头接口互通互用

**成像技术要求：**

弹性成像技术 u-scan纳米成像技术 组织多普勒成像技术 高分辨血流成像技术 倒相谐波成像技术 实时宽景成像技术 空间复合成像技术

**数据分析要求：**

PW自动包络分析 自动优化多个二维及多普勒图像参数

**数据存储要求：**

一键快速存储实时图像，无须冻结图像中断扫查。 可存储超长时间动态扫查图像。 可方便导出动态图像和静态图像。

**与三维导航设备适配**

可与三维导航设备适配，用于三维重建和空间三维探头精准定位。