|  |  |
| --- | --- |
| 项目指标 | 性能和参数要求 |
| 兼容性 | 需要与现有unity300存储完美兼容 |
| 扩展柜 | * 3U规格
 |
| RAID级别 | 支持RAID 0、RAID 1、RAID 10、RAID 5、RAID6等 |
| 后端接口 | 支持SAS3.0后端总线 |
| 扩展柜支持 | 支持≥15块3.5英寸磁盘 |
| 硬盘类型支持 | 支持SAS、NL\_SAS、SSD中的2种类型以上的硬盘 |
| 本次配置 | 本次配置≥30块 3.5英寸 6TB 7.2K NL-SAS磁盘 |
| 服务 | 提供原厂安装服务 |
| 其他 | 1.保持现有系统架构。2.不需在新购设备后执行数据迁移操作。3.最大程度避免因扩容引起的存储性能、效率下降 |