|  |  |
| --- | --- |
| 附件  **采购需求表** | |
| 采购需求 | (货物类请提供配置需求和技术要求，服务类请提供服务内容和具体要求)  **主要配置**  1.全高清数字摄像主机  1.1摄像头： 高灵敏度摄像系统,分辨率1920x1080  1.2血管增强功能.提高摄像主机血管识别能力.手术中避免血管损伤,减少出血  1.3支持U盘高清录像和拍照.保存格式为高清手术录像MPEG-4图像清晰度为1080 lines  1.4 最高分辨率达到1200线  1.5摄像头按键: 遥控功能 长按和短按摄像头按键功能不同，可通过菜单确立功能配置  1.6图像输出：具有 HDMI 高清数字输出端口  1.7摄像头配有调焦变焦功能可以14-36mm光学变焦，适合不同镜种及手术。  1.8兼容腹腔镜，宫腔镜,关节镜，脑室镜,椎间孔镜,纤维软镜等多种镜种，通用性强，使用更加方便；  2.**冷光源**  2.1、300W氙灯冷光源，色温：6000K  2.2、全电脑控制,带开机自检功能，液晶显示。  2.3、可显示使用时间、次数等,主机各种连接及功能异常报警显示  2.4、自带遮光板,无论任何情况,不连光纤不会发生光泄露  2.5、自带滤光片,可滤除紫外光和红外光、输出亮度可调  2.6、HTT结构导光纤维束，3M  **3 医用监视器**  3.1彩色液晶医用专业监视器 ≥ 26寸  3.2纯数字输入DVI/HDMI接口.175度斜角不失真、可以调节亮度，对比度，信燥比  3.3医用仪器车,五层医用仪器车  **4 液体膨宫泵**  4.1压力传感，容易设定  4.2流量自动调节，能避免病人吸收过量膨宫液；  4.3可设定病人与传感器高低数值，计算膨宫压力绝对准确；  4.5流速0-500 ml/min,压力范围10-200 mm Hg,温度范围+10- +40℃  4.6导管组件Silikon--耐高压加热处理  **5 宫腔检查镜及手术器械**  5.1超广角宫腔镜，30°，4mm  5.2连续灌流内鞘，5mm  5.3连续灌流外鞘，6.5mm  5.4软性按钮型电极，  5.5软性针型电极，  5.6半软性活检钳，  5.7半软性抓取钳，  5.8半软性剪刀，   1. **宫腔电切**   6.1电切用内鞘, 360度旋转,  6.2电切用外鞘（连续灌流）,  6.3标准闭孔器  6.4被动式电切手件，配4mm镜  6.5冲水口接头  6.6电切环，弯90度，  6.7电切环，直，  6.8电切刀，带角度，  6.9滚球电极，  6.10电切手件用高频导线, 3m |