技术参数

1. 内部容积：大于600L
2. 工作温度:-50℃∽-86℃
3. 配备电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行
4. 标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能
5. 箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，
6. 标配四扇内门，减少冷气丢失
7. 具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 200 分钟