**膀胱容积测量仪参数需求**

1. **仪器描述：便携式膀胱容量测定仪**
2. 使用要求：便携，准确，快捷。
3. 操作要求：无线操作。一键式操作、自动计算数值。
4. 仪器性能：一次扫描12个切面，自动显示数值。
5. **主机技术参数**
6. 电源/连续使用时间：可充电电池。
7. 显示屏幕：触摸屏。
8. 整机(含电池)重量：小于0.5kg。
9. 扫描后具备指引提示，提示使用者正确选择测量位，提高准确性。
10. 扫描时间：6秒。
11. 图像处理技术：具备投影靶标修正技术，膀胱影像识别更清晰；
12. 膀胱容量的范围：0-999毫升。
13. 容积测量误差：检测报告误差≤15%
14. 配备专用充电底座，并兼容便携USB充电。

影像出图配置要求：

1. 超声图像：蓝牙打印、网络打印；

2. 外接工作站可以无限储存患者信息。