内镜科超声小探头技术参数

**消化道超声小探头 4条**

1.显示模式B模式

2.扫描方法：机械环形扫描

3.超声频率20Hz

4.有效长度2050mm、全长2140mm

6.插入部2.4mm、兼容内镜管道2.8mm

7.接触方式：直接接触方式

**胆道超声小探头 1条**

1. 显示模式B模式
2. 扫描方法：机械环形扫描
3. 扫描方向：垂直于插入方向，360度扫描
4. 超声频率20MHZ
5. 插入管外径2.2mm、插入管最大外径 2.9mm
6. 有效长度2050mm、全长2140mm
7. 导丝插入口长度10mm
8. 兼容导丝外径0.035inch
9. 接触方式：直接接触方式

**呼吸道超声小探头 2条**

1. 显示模式B模式
2. 扫描方法：机械环形扫描
3. 扫描方向：垂直于插入方向
4. 超声频率20MHZ
5. 插入管外径1.7mm、兼容内镜2.0mm
6. 有效长度2150mm、全长2225mm
7. 接触方式：直接接触方式