|  |
| --- |
| **高清膀胱电切镜摄像系统采购需求表** |
| 采购需求 | **参数：**集成图文工作站功能，支持普通U盘和 移动硬盘,即插即拔不用转换,可术中记录1920x1080P全高清录像及1920x1080高清图片。 主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示；动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光；有血管及组织边缘凸显锐化功能。提高对血管的辨识度。电子调光冷光源。至少4 个USB接口； 医用设备电气安全CF-1类，支持50Hz和60Hz输出。具有技术过时保护：其模块具有兼容性、可升级。可通过摄像头、键盘多种方式控制录像，拍照。可进行用户个性化菜单编辑、存储、调用，预存术者常用参数。可实时自动调节冷光源输出亮度。**冷光源系统：**氙灯光源，功率≥300W，色温大于等于6000K；灯泡寿命≥500小时；光亮度可手/自动调光；寿命预警装置及报警显示。 |