**体温监测模块参数要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **体温监测模块** |
| 1.1 | 医用模块化设计，适用于飞利浦监护仪 | | | |
| 1.2 | 支持一次性和可重复使用体温探头 | | | |
| 1.3 | 温度区间： | |  |  |
|  | 运行：0 to 55°C（32 to 131°F） | | | |
|  | 储藏： -40 to 70°C（-40 to 158°F） | | | |
| 1.4 | 湿度： |  |  |  |
|  | 运行: 95% RH max.at 40°C(104°F） | | | |
|  | 储藏: 95% RH max.at 65°C(150°F） | | | |
| 1.5 | 高度范围： | |  |  |
|  | 运行: Up to 4,600m(15,000ft) | | | |
|  | 储藏：Up to 15,300m(50,000 ft) | | | |
| 1.6 | 测量区间： | |  |  |
|  | -1 to 45°C （30 to 113°F） | | |  |
| 1.7 | 分辨率： |  |  |  |
|  | 0.1°C（±0.2F） | |  |  |
| 1.8 | 精准度： |  |  |  |
|  | ±0.1°C（±0.2F） | |  |  |