**体温监测模块参数要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **体温监测模块** |
| 1.1 | 医用模块化设计，适用于飞利浦监护仪 |
| 1.2 | 支持一次性和可重复使用体温探头 |
| 1.3 | 温度区间： |  |  |
| 　 | 运行：0 to 55°C（32 to 131°F） |
| 　 | 储藏： -40 to 70°C（-40 to 158°F） |
| 1.4 | 湿度： |  |  |  |
| 　 | 运行: 95% RH max.at 40°C(104°F） |
| 　 | 储藏: 95% RH max.at 65°C(150°F） |
| 1.5 | 高度范围： |  |  |
| 　 | 运行: Up to 4,600m(15,000ft) |
| 　 | 储藏：Up to 15,300m(50,000 ft) |
| 1.6 | 测量区间： |  |  |
| 　 | -1 to 45°C （30 to 113°F） |  |
| 1.7 | 分辨率： |  |  |  |
| 　 | 0.1°C（±0.2F） |  |  |
| 1.8 | 精准度： |  |  |  |
| 　 | ±0.1°C（±0.2F） |  |  |