台式眼底筛查相机技术参数

形式：免散瞳数码眼底照相机

拍摄模式：彩色、数码无赤光、眼前节照相

图片格式：JPEG, PNG, Dicom (选配)

拍摄范围：45度

工作距离：25mm

屈光补偿范围：-15D—— +10D(没有补偿镜片)

 -35D——+30D(有补偿镜片)

闪光强度：10级自动/手动

光源：观察光源：红外LED，闪光光源：白色LED

自动曝光：有

图像像素：1200万像素

固视灯：内建10个固视点

对焦方式：全自动3D追踪对焦

下巴架：电动

连网功能：有

接口：USB2.0, Ethernet, HDMI

电源：AC100Vto 240V, 50/60Hz,自动选择

操作环境：温度10℃ ——35℃

湿度：30%——90%

体积：282 mm x 485 mm x 492 mm

重量：17Kg