|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **参数要求** | **数量** |
| **1** | **监护仪** | 1. 电源：100-240V、50Hz/60Hz，且有内置可充电蓄电池 2. 可与中央监护工作站匹配 3. 可用于监护成人及儿童，配备成人及儿童血压袖带 4. 可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏 5. 血压监测可设置为手动和自动模式 6. 各参数报警限可自行设置，设置范围与床旁监护仪同步 7. 报警具有声、光双重三级报警功能，报警音量可调 8. 具备断电储存功能，数据回顾可见生命体征趋势图和报警记录 | 23 |