**胃肠镜电动检查床（转运床）4台**

1、具备液压助力整体升降、前/后倾功能，双柱液压升降系统，可持续下降，床两侧装备液压升降踏板

2、整床头尾两端配备脚踏板控制刹车，此脚踏板须同时控制双侧定向大轮的升降。滑降内收式床栏设计，整床安全负荷应≥700磅（317Kg），配备整合于底座盖板上的储物盘及氧气瓶槽设计

3、标配电动膝弯调节功能，满足病人舒适度， 同时，升起膝弯后能拉长小腿缓解脚跟处压力，预防褥疮