**（冷冻型）样本离心机**

\*1. 落地式，具有固定脚轮，可以方便移动及固定

2. 最高转速：15,200转/分(角转头)；最大离心力：25,314×g(角转头)

3.最大离心容量：水平转头：4×1000ml

4.驱动系统：无碳刷电机直接驱动；

5.控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态

6.运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式

7.具有瞬时离心及连续离心方式；

\*8.可选择启动计时或定速计时模式；

#9. 5个快捷程序可一键调用，最多可保存99个程序

10.温度控制范围：从-10℃到+40℃；

11.加/减速选择：9加速/10减速；

\*12.安全性能：具有转头自动锁定装置，5秒内可实现转头锁定和更换，转头自动识别

13.噪音：≤64 dB

#14.水平转头吊篮具有CAMR第三方认证的生物安全密封盖。

#15.具有语种选择，可显示离心程序、运行状态、报警、及维修信息

\*16. 可选择显示离心腔温度或样品温度

\*17. 可设定腔门开启保护密码

18. 可同时显示设定参数及实际运行参数

19.外部尺寸： 高\*宽\*深 ：79cm\*56.5cm\*67cm