气动臂套件 数量1套

1. 可适配颅底内镜、脑室镜及外视镜。
2. 系统采用多关节一键控制气动臂实现精确定位。
3. 带5个气动关节和1个微调关节可方便灵活地使机气动臂精确定位。
4. 手术床适配器有3个旋转轴一个滑轨可灵活安放，不影响手术的操作。
5. 带有失压自锁功能，确保手术的安全。
6. 工作压力6-8Bar，可使用中央供气或者压缩机供气。
7. 移动操作时无后座力，适合精度要求高的手术（如神经外科手术）。
8. 可适配多规格持镜夹，夹持多种软硬镜。
9. 气动臂可以单手一键操控。