**肿瘤医院室内石材和玻璃材质消防栓门**

**改造工程**

项目概况：

我院室内消防栓伪装门材质有干挂石材、铝合金外框加玻璃等形式。其中干挂石材门，门体较重，经频繁开启后，易发生门体下沉、石材脱落现象，影响门体正常开闭。为消除对消防设备正常使用的影响，提升设施使用功能，现计划将我院共约350樘，石材和铝合金外框加玻璃的消防栓门，更换为不锈钢门或铝板门。

1、拆除原消防栓保护石材和铝合金外框，更换为不锈钢或铝板材质。

2、总面积:约550平米（楼内消防栓共计约：350樘）。

3、材料规格:采用≥1.2mm厚不锈钢或≥2.0mm厚铝板材质。

4、门体表面采用醒目的镂空红色喷字，字样及图案应包含：消防栓字样和使用方法图解等内容。

5、两种材质消防栓安装完成后，要求整体平整，开关流畅，结实耐用，无松动脱落现象。